KIT-TECNO

8. oldal, összesen: 14
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Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

Üzembe helyezési és használati utasítás

TECHNO típusú kapumozgató motor:

Műszaki adatok:

	
	
	Techno3
	Techno4
	Techno5

	Tápfeszültség
	V
	230 V ~

	Motor teljesítménye
	W
	300

	Áramfelvétel
	A
	1,2-1,7

	Termikus védelem
	ºC
	135 ºC

	Üzemelési hőmérséklet
	ºC
	-35-+80 ºC

	Anyaga
	
	Alumínium

	Lökethossz
	mm.
	300
	400
	500

	Működési idő
	mp.
	16
	21
	26

	Fordulatszám
	Ford/perc
	1400

	Erő
	N
	850

	Kondenzátor
	µF
	10

	Védelmi szint 
	IP
	55

	Súly
	Kg
	5
	5,5
	6


A kapunyitó működtetéséhez szükséges rádióvevő készülék a távirányítás céljára a szabadon használható 433,92 MHz-es frekvenciasávot használja.

Méretek: „A” kinyomott „C” behúzott állapot

[image: image2.jpg]Techno 3 A=975 - C=665
Techno 4  A=1175 - C=765
Techno 5 A=1275 - C=865

20

NY= nyitott
Z= zart




A SZÁRNYASKAPU MŰKÖDÉSI RAJZA
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Ajánlott vezeték keresztmetszetek

	
	230 V
	12 V

	1
	Motor
	A
	3x1,5+T
	2x1

	2
	Vezérlőegység
	B
	2x1,5+T
	2x1,5+T

	3
	Fotocella
	C

C1
	4x0,75

2x0,75
	4x0,75

2x0,75

	4
	Antenna
	E
	2x0,75
	2x0,75

	5
	Rádióvevő
	G
	2x0,75
	2x0,75

	6
	Villogó
	F
	2x0,75
	2x0,75

	7
	Kulcsos kapcsoló
	D
	2x0,75
	2x0,75
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A motor tartozékai:

1. 1db motor

2. 1db S1 kengyel

3. 1db rögzítő Kit

4. 1db S3 kengyel

5. 1db kioldókulcs
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Mielőtt bármilyen telepítési munkálathoz hozzákezdene, olvassa el figyelmesen a következő használati utasítást.

2. Ellenőrizze, hogy az Ön által megvásárolt kapumozgató által nyújtott szolgáltatások megfelelnek-e az igényeinek.

3. Ezeken kívül ellenőrizze még a következőket:

· A kapu akadálymentesen mozogjon és a zsanérok jól meg legyenek olajozva.

· A kapu rendelkezzen mechanikus ütközővel mind zárt, mint nyitott állapotban.

· A kapu megfelel az UNI 8612-es normában előírtaknak.

TELEPÍTÉSI TANÁCSOK

Bekötések:

· Nézze meg a „Szárnyaskapu működési rajzát”.

· A motorból kivezető kábel ne legyen kifeszítve, hanem legyen benne egy kanyar lefelé, hogy a motor belsejébe ne kerülhessen víz (O ábra).

· Minden bekötést úgy kell elvégezni, hogy a rendszer ne legyen áram alatt. 

· A berendezés közelében legyen egy gyorsmegszakító. A tápegységet védje egy 6 A-es automata megszakító, vagy egy 16 A-es biztosítékokkal ellátott egyfázisú megszakító.

· A motor és a vezérlés vezetékei, valamint a kiegészítő készülékekhez menő vezetékek legyenek elkülönítve, hogy kiküszöböljük az ebből eredő esetleges zavarokat.

· Bármely, a vezérléshez kötött készüléknek (akár vezérlő, akár biztonsági) nem szabad feszültség alatt lennie (tiszta érintkezők).

Cserealkatrészek: 

Csak gyári cserealkatrészeket használjon.

A felszerelés módja: 

A berendezés használatakor az üzembe helyezési előírások betartásán túl szem előtt kell tartani az adott ország hatályban lévő biztonsági előírásait.

Garancia:

A forgalmazó által biztosított garancia nem érvényes rongálásból, gondatlanságból, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, valamint ha a készüléket nem szakember helyezte üzembe.

Ezen túlmenően a garancia érvényét veszti a következő esetekben:

· Ha a felhasználó nem követi a kezelési kézikönyvben leírt utasításokat.

· Ha csak egyetlen alkatrészt is a hatályos előírásoknak nem megfelelően alkalmaznak, vagy ha nem az előírt és/vagy az Euromatic által nem kifejezetten ajánlott alkatrészeket használnak.

· A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű és ésszerűtlen használatból eredő károkért.

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS MENETE

  1. Üzembe helyezés előtt győződjön meg a biztonságos használatról.

  2. Ellenőrizze a „Biztonsági kritériumokban” említett biztonsági előírások betartását.

  3. Ellenőrizze az összes alkatrészt. 

  4. Válassza ki a jobb- és a baloldali motort.

  5. Határozza meg a rögzítési pontot előbb a kapun, majd az oszlopon.

  6. Ellenőrizze a „D” méretet. 

  7. Az S1 és S2 kengyeleket állítsa be az 1-es táblázatnak megfelelően.

  8. Rögzítse a motort az S1 és az S2 kengyelhez. 

  9. A kioldókulcs segítségével oldja ki a kart.

10. Rögzítse a kapuhoz az S3 kengyelt.

11. Rögzítse a motor rúdját.

12. Helyezze el a kábeleket a „Szárnyas kapu működési rajzának” megfelelően.

13. Kösse be a vezérlést és valamennyi kiegészítőt.

14. Programozza be a rádióvevőt.

15. Végezze el a ”működési idő” programozását.

Ha nem sikerül megoldást találni, hívja a legközelebbi szervizközpontot.

ELEKTROMOS ZÁR (NEM TARTOZÉK)

Az elektromos zárat az előbb nyíló szárnyra kell felszerelni, és a vezérlés megfelelő kapcsaihoz kell bekötni.

Az elektromos zár állásai (C ábra):

1. állás: kapuszárnyon működő zárszerkezet (ebben az esetben az RT15 típusú reteszt kell használni)

2. állás: talajon működő zárszerkezet (ebben az állásban a retesz használata nem szükséges)

Nyitott helyzetben ne felejtse el kikapcsolni a zárat, vagy legalábbis kiiktatni azt a zárszerkezet blokkolásával, valamint minden záróreteszt kiiktatni.

A RÖGZÍTÉSI TÁVOLSÁG MEGHATÁROZÁSA
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AZ OSZLOP KÖZEPÉN RÖGZÍTETT KAPU (1. ábra)

Ebben az esetben a kapu nyitási szöge max. 90(.

Az optimális működést úgy érhetjük el, ha a kengyeleket az A és B ábrákon látható távolságra helyezzük el.

Ha az elhelyezés nehézségekbe ütközne, a következőképpen járjon el:

· Mérje meg a D távolságot (a csuklópánt tengelye és az oszlop széle közti távolság).

· Tanulmányozza az 1.táblázatot és kövesse a megvásárolt motor típusának megfelelő sort egészen addig, míg a D távolságnak megfelelő oszlophoz nem ér.

Ezeket a távolságokat úgy számoltuk ki, hogy az átlagos érintő irányú sebesség ne haladja meg a 12méter/percet.

AZ OSZLOP SZÉLÉN RÖGZÍTETT KAPU (2. ábra)
[image: image12.png]


Ebben az esetben a kapu 90 (-nál nagyobb szögben is nyílhat. (maximum 120 ()

· Ahhoz, hogy a szárny nagyobb szögben nyíljon, úgy kell eljárni, hogy az A méret nagyobb legyen, mint a B.

Az optimális megoldást úgy érjük el, ha az „A” méretet ugyanannyival növeljük, mint amennyivel csökkentjük a B-t.

2. táblázat
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1. táblázat

RÖGZÍTÉSI MAGASSÁG (G ábra)

Határozza meg a motor felszerelési magasságát attól függően, hogy milyen a kapu formája és hogy hová lehet azt rögzíteni rajta.

a) Ha a kapu szerkezete robosztus, a motor bárhova felszerelhető.

b) Ha a kapu könnyű szerkezetű, a motort a kapu közepéhez a lehető legközelebb kell elhelyezni (magasságban).

1.helyzet – a kapu középső oszlopa

2.helyzet – a kapu erőltetése

Ne feledje, hogy a motor alsó része és a talaj között legalább 10-15 cm-nek kell lenni.

A KENGYELEK RÖGZÍTÉSE

- Ékelje be vagy hegessze a kapu szélső oszlopához az S1 vagy S2 kengyelt, szem előtt tartva, hogy az A és B méretek a kapu pántjának tengelyére és a motor forgótengelyére vonatkoznak.

Ha a rögzítést betéttel akarja megoldani, használjon 13 mm átmérőjű betétet, és ne feledje, hogy azt az oszlop szélétől legalább 30-35 mm-re helyezze el, nehogy letörjön a sarka. (H.ábra)

Falba ágyazott oszlop esetén használjon vegyi vagy gyantabetétet, vagy egy megfelelően a falba ágyazott kengyelt.

· Figyeljen az S1 kengyel használatára (E.ábra), amely két változatban létezik: jobboldali S1 kengyel és baloldali S1 kengyel. Ezeket a megfelelő motorral kell használni: jobboldalival vagy baloldalival. 

A motort rögzítse az S1 kengyelhez, az „I.ábrán” látható módon, szem előtt tartva, hogy a PR1 forgócsap menetes furatát lefelé kell állítani.

S2 KENGYELEK (F.ÁBRA)

Az 1.táblázatban bemutatott néhány esetben és különleges alkalmazás esetén tanácsos az S2 kengyelek használata. Ez a kengyel áll 1 darab, 130x130x6 cm-es négyszög alakú lemezből, mely 4 darab 12 ( furattal rendelkezik, és egy darab kengyelből, melynek mérete 112x94x55 mm és amelyen 3 darab 12 ( furat található.

Az elhelyezés módja

· a négyszög alakú lemezt rögzítse az alaplemezhez,

· hegessze a kengyelt a lemezhez az F.ábrán látható módon.

Ne feledje, hogy az A és B méretek a kapu csuklópántjának tengelyére és a forgótengelyre vonatkoznak.

AZ ELÜLSŐ KENGYEL RÖGZÍTÉSE

A következő módon határozza meg az S3 kengyel helyét:

· Csukja be a kapuszárnyat

· Forgassa az óra járásával ellenkező irányba a motor elülső karját addig, míg el nem éri a rúd végállási helyzetét, aztán forgassa az óra mutató járásával megegyező irányba a kart addig, amíg annak rögzítőcsavarja lefelé nem áll. A kart legalább félkörben el kell fordítani.

· Rögzítse az S3 kengyelt a motor elülső karjához, az L.ábra szerint, szem előtt tartva, hogy a PR1 forgócsap menetes furatának lefelé kell állnia.

· A kapuszárnyon helyezze el a motort, és jelölje meg a kapun az S3 kengyel helyzetét.

· Hegessze vagy csavarozza az S3 kengyelt a kapuhoz.

MECHANIKUS ÜTKÖZŐK (D.ábra)

Be kell állítani az ütközőket, hogy a szárny nyitáskor beleütközzön. Becsukott kapunál a dugattyúrúd legfeljebb 455 mm-t mozdulhat ki a TECNO4 esetén. Nyitott kapunál a rúdnak legalább 65 mm-re kell kimozdulnia. (M. ábra)

KIFELÉ NYÍLÓ KAPU

Ha a kapu kifelé nyílik, a motort belül is el lehet helyezni. Ebben az esetben az „A” távolságot (a csuklópánt tengelye és a motor forgótengelye közti távolság) a kapu közepe felé kell mérni, és módosítani kell az S2 kengyelt, hogy megfeleljen a rögzítés új helyének.

Az átjáró szélességének megőrzése céljából a motort a kapu felső részén, legfeljebb 2 méter magasságban is el lehet helyezni. Az elülső kengyel helyét a fenti módszerrel lehet megállapítani, de nyitott kapuszárny mellett. 

Tekintettel a motor által kifejtett erőre, minden rögzítésnek ellenállónak kell lenni.

A MOTOR KIOLDÁSA

· Az erre a célra szolgáló kulcsot helyezze be és fordítsa el a kapu közepének irányába. (P.ábra)

· Ekkor kézzel ki lehet nyitni és be lehet csukni a kaput. 

· Ahhoz, hogy a motor kioldását megszüntessük, fordítsuk el a kulcsot ellenkező irányba.

Nem szükséges, hogy a kapu különleges helyzetben álljon, mivel a következő utasításkor valamennyi érték visszaáll.

eco2 kétmotoros vezérlés SEQ CHAPTER \h \r 1
1. Felépítés
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1: Táp csatlakozó

2: Villogó csatlakozó

3: Motor1 csatlakozó (először nyíló)

4: Motor2 csatlakozó

5: Indító bemenetek csatlakozói

6: Biztonsági és végállás bemenetek csatlakozói

7: 24Vdc kimenet csatlakozó

8: Antenna csatlakozó (opcionális)

9: 230Vac táp meglétét jelző LED 

10: Indító bemenetek állapotjelzői

11: Biztonsági és végállás bemenetek állapotjelzői

12: Kapu állapotjelző

13: Távadó tanulási üzemmód jelző (opcionális)

14: Biztosíték hibajelző (kisfesz. rész)

15: Biztosíték hibajelző (nagyfesz. rész)

16: ‘Start’ gomb

17: ‘Kódot tanul’ gomb (opcionális)

18: 230Vac táp biztosíték F5A

19: Erő és időszabályozó potméterek

20: ‘Reset’ gomb

21: 24V rendszer biztosíték F315mA 

22: DIP funkcióválasztó kapcsolók

1-8: Ki- és bemeneti csatlakozók

A csatlakozók bekötését és a megjegyzéseket lásd a következő fejezetben.

9: 230Vac táp meglétét jelző LED

A zöld állapotjelző LED a hálózati feszültség meglétét jelzi.

10: Indító bemenetek állapotjelzői

A zöld állapotjelző LED-ek a ‘Start’ és a ’Start gyalogos’ bemenetek állapotát tükrözik. Aktív bemenet esetén (bemenet testre zárva) világítanak.

11: Biztonsági és végállás bemenetek állapotjelzői

A piros állapotjelző LED-ek a ‘Stop’,’Fotocella1’ biztonsági bemenetek és a ‘Nyitva’ ill. ‘Zárva’ végállás bemenetek bemenetek állapotát tükrözik. Aktív bemenet esetén (bemenet megszakítva) világítanak.

12: Kapu állapotjelző

A sárga  állapotjelző LED jelzései a következők lehetnek:



Nem világít: 

mindkét kapuszárny zárva van, a szárnyak nem mozognak



Folyamatosan ég: 
valamelyik vagy mindkét szárny nyitott, a szárnyak nem mozognak



Lassan villog: 

a kapu nyitásban van



Gyorsan villog: 

a kapu zárásban van

Megj.: Az állapotjelző az elektronika belső állapotát jelzi. Csak a vezérlés megfelelő beállítása esetén lesz összhang a szárnyak állapota és a kijelzés között.

13: Távadó tanulási üzemmód jelző LED (opcionális):

A zöld LED jelzése a vezérlőhöz csatolt távadó tanulási ill. törlési funkiójának aktivitását jelzi.

14-15: Biztosíték hibajelzők

A piros állapotjelző LED-ek a biztosítékok állapotát jelzik. Hibás biztosíték esetén világítanak.

16: ‘Start’ gomb

Funkciója megegyezik a ‘Start’ bemenettel.

17: ‘Kódot tanul’ gomb (opcionális):

Távadók megtanulása:

· ’Kódot tanul’ nyomógomb rövid (<2sec) megnyomása:

· tanuló üzemmód aktiválódik (tanulási üzemmód jelző LED (12) és a ’Start’ indító bement LED-je (9) felgyullad): ekkor a ’Start’ bemenethez megtanítandó távadók gombját megnyomva a vevő megtanulja azt (sikeres tanulás esetén visszajelezés: a ’Start’ LED villan egyet)

· ’Kódot tanul’ nyomógomb ismételt megnyomására a ’Start gyalogos’ bemenethez taníthatók meg távadók (a fentihez hasonlóan)

· ’Kódot tanul’ nyomógomb ismételt megnyomására a kódtanulás véget ér (a tanulási üzemmód jelző LED (12) elalszik

Távadók törlése:

· Alapállapotban (tanulás üzemmód jelző LED (12) nem ég) ’Kódot tanul’ nyomógomb hosszú (>2sec) megnyomására az összes eddig megtanult kód törlődik (sikeres törlés esetén visszajelezés: a ’Start’ és a ’Start gyalogos’ LED ötöt villan)

18: 230Vac táp biztosíték F5A

A biztosítékot csak az eredetivel megegyező, gyors kiolvadású biztosítékra szabad kicserélni.

19: Erő és időszabályzó potméterek


Műk. idő:
Motor mûködési idejét szabályzó potméter (8 - 95sec).


Szünetidő:
Aut.zárás esetén a kapu zárása előtti késleltetési idő (15 - 190sec)

Erő:

Motorok teljesítményét szabályozó potméter.

20: ‘Reset’ gomb

Feladata a vezérlés alapállapotba állítása. Az alapállapotban kiadott ‘Start’ parancsra a kapunak nyitni kell.

21: 24V rendszer biztosíték F315mA

A biztosítékot csak az eredetivel megegyező, gyors kiolvadású biztosítékra szabad kicserélni.

22: DIP1 - 8 funkcióválasztó kapcsolók


DIP1
On = Társasház funkció




Nyitási fázis alatt a vezérlés nem fogad el ‘Start’ vagy ‘Start gyalogos’ parancsot.


DIP2
On = Automata zárás




A teljes kinyílás után a kapu ‘SZÜNET’ potméteren beálított idő után bezár.


DIP3
On = Gyorsítás, lassítás




A kapuszárnyak fokozatos indítása és megállítása.


DIP4 - 6
On = A ‘Stop’,’Fotoc1’ és ’Fotoc2’ biztonsági bemenetek kiiktatása




Az említett bemenetek kiiktatásra kerülnek, nem szükséges átkötés.


DIP7 - 8
       = Motor1 és Motor2 irányváltás




Helyes a beállítás, ha a ‘Reset’-gomb megnyomása után az első ‘Start’ parancsra mindkét kapuszárny nyílik.

2. Bekötés
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2.1. Csatlakozók bekötése

Nagyfeszültségű rész:

1: 230Vac 50Hz hálózati fesz. bemenet (fázis)

2: 230Vac 50Hz hálózati fesz. bemenet (nulla)

3-4: Figyelmeztető villogó lámpa kimenet 230Vac max.60W

Csak villogtató elektronikás villogó alkalmazható.

5-9: Motor1 indítókondenzátor

6-7-8: Motor1 (először nyitó) záró-közös-nyitó kimenet 230Vac 300W

10-14: Motor2 indítókondenzátor

11-12-13: Motor2 záró-közös-nyitó kimenet 230Vac 300W

Kisfeszültségű rész:

15,18: Kisfeszültségű rendszer közös kivezetések

16: ‘Start’ indító bemenet

Lépésről-lépésre bemenet,  kapu nyit-stop-zár-stop szekvenciát hajtja végre.

17: ‘Start gyalogos’ indító bemenet

Lépésről-lépésre bemenet,  kapu nyit-stop-zár-stop szekvenciát hajtja végre, a szárnyat részben nyitja.

19: ‘Stop’ biztonsági bemenet

A kapu mozgását feltétel nélkül azonnal megállítja, aut.zárást kikapcsolja.

20: ‘Fotocella1’ biztonsági bemenet

Fotocella1 a kapuoszlopok vonalában elhelyezendő fotocellapár. Csak záráskor funkcionál.

21: ‘Fotocella2’ biztonsági bemenet

Fotocella2 a belül elhelyezendő fotocellapár. Nyitáskor és záráskor is funkcionál.

23,24: 24Vdc kimenet (+)

25,26: 24Vdc kimenet (-)

Külső berendezések táplálásához. Max. terhelhetősége 80mA.

27-28: Antenna bemenet (opcionális)

3. Műszaki adatok

	Tápfeszültség:
	230Vac ±10% 50Hz

	Maximális teljesítmény felvétel:
	760W

	Kimenőfeszültség a kiegészítők részére:
	24Vdc

	Max. kimenőáram kiegészítők részére:
	200mA

	Maximális kimenőteljesítmény
	

	motorok részére:
	2x350W

	villogó részére:
	60W

	Rádióvevő frekvencia:
	433,92MHz

	Távadók max. száma (beépített vevő esetén):
	31db

	Megengedett hőmérséklet tartomány:
	0-40oC

	Doboz védettsége:
	IP56
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